|  |
| --- |
|  **Памятка по пользованию газом в быту** |
| **Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67 Жилищного кодекса РФ)****Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:** 1. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы. 2. Проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя. 3. По окончании пользования газом закрыть крапы па приборах и перед ними. 4. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны на приборах, перед приборами. Открыть форточки, вызвать аварийную службу 04. 5. Допускать в квартиру работников газового хозяйства для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время суток по предъявлению ими служебных удостоверений. 6. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов.) Гибкий шланг должен быть сертифицирован. 7. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов;Пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями;Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными газами м**ожет привести к взрыву газа и пожару в квартире и разрушению дома!****Требования, обязательные для лиц,****использующих газооборудование в жилых домах:** Необходимость заключения ежегодного технического обслуживания газового оборудования специалистами предприятия газового хозяйства получать от них инструктаж о правилах пользования газом в быту, соблюдать меры безопасности при работающих и неработающих газовых приборах.**1. Лица, использующие бытовые газовые приборы и аппараты, обязаны:** 1.1. Сохранять и содержать в чистоте газооборудование. Следить за работой газовых приборов, дымоходов, вентиляции, проверять наличие тяги до включения и по окончании работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газов в дымоход. Осуществлять прочистку карманов дымохода. 1.2. По окончании пользования газом закрывать краны перед газовыми приборами. 1.3. При неисправности газового оборудования вызывать работников предприятия газового хозяйства. 1.4. При появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на отпуске к приборам и на приборах, проветрить помещение и вызвать аварийную службу. До этого не зажигать огня, не курить, не включать электрооборудование и другие электрические приборы. 1.5. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице необходимо:- сообщить в службу газового хозяйства и принять меры по удалению людей из загазованной среды, не допускать включения и выключения электроосвещения, появления открытого огня и искры;- до прибытия работников службы газового хозяйства организовать проветривание помещения. **2. Лицам, пользующимся газооборудованием жилых домов, запрещается:**2.1. Проводить самовольную газификацию в доме, перестановку, замену и ремонт газового оборудования.2.2. Производить перепланировку помещения с наличием газового оборудования без согласования данного вопроса в соответствующих организациях.2.3. Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах.2.4. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, дымовых и вентиляционных систем, в прокладку газопроводов.2.5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику, допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.2.6. Использовать газооборудование и помещение, где установлены газовые приборы, не по назначению. Использовать газовые плиты для отопления помещения.2.7. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей использовать мыльную эмульсию).2.8. Хранить в помещениях с газооборудованием огнеопасные, ядовитые и взрывоопасные вещества.2.9. Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для осмотра и технического обслуживания.2.10. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.2.11. Закрывать кран на газовом стояке. |